|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukazatel | Hodnota | |
| Počet obyvatel | 1158 | |
| Aktuálni Celkový instalovaný příkon v kW |  | |
| Aktuálni počet světelných bodů v ks | 210 | |
| Výška stožárů: |  | |
| do 6,0 m v ks | 65 | |
| nad 6,0 m v ks | 32 | |
| Svítivost v% (podíl skutečně funkčních svítidel na celkovém počtu světelných bodů) |  | |
| Doba svícení (hodin) za rok |  | |
| Aktuálni výkon zdrojů: z toho na betonových / ocelových stožárech, budovách, dřevěných | 50/45/13/2 | |
| 36 W v ks | 10 ks (2x36) | |
| 70 W v ks | 68 | |
| 100 W v ks | 1 | |
| 125 W v ks 110 | 3 | |
| 150 W v ks | 19 | |
| 250 W v ks | 8 | |
| 400 W v ks | 2 | |
| LED W v ks |  | |
| LED W v ks |  | |
| LED W v ks |  | |
| LED W v ks |  | |
| Aktuálni celková spotřeba elektrické energie v kWh | 100600 ( 100,6 MWh) | |
| r. 2018 |  | |
| plán r. 2019 | stejný r. 2018 | |
| Celkové náklady na provoz veřejného osvětlení v CZK, z toho spotřeba el. energie / údržba bez DPH | Spotřeba v CZK | Údržba v CZK |
| r. 2018 | 215000 | 85000 |
| plán r. 2019 | 224000 | 96000 |
| Průměrná cena elektřiny bez DPH (CZK/kWh) |  |  |
| Z toho cena silové elektřiny (CZK/kWh): |  | |
| Denní / Noční, resp. jednotaríf |  | |
| Počet rozvaděčů v ks | 5ks | |
| Počet kabelových porúch |  | |
| Délka kabelových rozvodů na výměnu, m |  | |
| Počet stožárů, určených na výměnu, ks |  | |

**Aktuálni stav (r. 2019)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ukazatel | Hodnota |
| Světelně technická dokumentace | 1 |
| Aktuálni celkový instalovaný příkon v kW |  |
| Cílový počet světelných bodů v ks | 239 |
| Výměna stožárů: |  |
| 6,0 m, výložník 0,5 m, v ks | 24 |
| 8,0 m, výložník 1,0-1,5 m v ks | 33 |
| Svítivost v % (podíl skutečně funkčních svítidel na celkovém počtu světelných bodů) | 100 |
| Doba svícení (hodin) za rok | 3900 |
| Modernizace světelných bodů LED technologií (239 ks) - dodávka materiálu, demontáž a likvidace původních prvků (176 ks), montáž nových prvků, potřebná výměna svorek a kabelů: |  |
| Cílový výkon zdrojů: | 239 |
| LED 20 W v ks | 27 |
| LED 30 W v ks | 126 |
| LED 50 W v ks | 38 |
| LED 70 W v ks | 48 |
| Dodávka, demontáž původních a montáž nových výložníků na NN stožáry v ks | 50 |
| Aktuálni počet rozvaděčů v ks | 5 |
| Demontáž, dodávka a montáž nových rozvaděčů | 2 |
| Oprava ocelových a ostatních stožárů - krytí dvířek, svorkovnice, potřebná výměna kabelů | 20 |
| Nahrazení světelných bodů umístěných na budovách | 13 |
| a dřevěných stožárů | 2 |
| Dodávka, montáž a vyladění SMART prvků : |  |
| Vytvoření senzorické sítě | 1 |
| Počítání dopravy v reálném čase a detekce dopravních prostředků | 1 |
| Délka venkovních kabelových rozvodů na výměnu, m | 2916 |
| Počet stožárů, určených na výměnu, ks | 57 |
| Inženýrská činnost | 1 |
| Zpracování revizní zprávy | 1 |
| Pasportizace | 1 |

**Cílový stav / rozsah modernizace:**